Caractéristiques nécessaires au stockage du chapiteau

Dimensions de la remorque :

Longueur : **6m50**

Largeur : **2m10**

Hauteur : **2M70**

Surface au sol : **13,5m2**

Surface nécessaire au matériel annexe (Bâches, platines, escabeaux, pieux d’ancrage, caisses et autres) : **6,5m2**

**Espace minimum de stockage nécessaire : 20m2**

Accès :

L’accès au lieu de stockage doit être suffisamment dégagé pour que la remorque puisse être amenée en véhicule et que celui ci puisse faire une manoeuvre. *cf Dimensions de la remorque+dimensions du véhicule tracteur.*

Emplacement géographique :

Le lieu de stockage doit se trouver dans le grand lyon et accessible en transport en commun (à confirmer), tout autre emplacement devra être suffisamment proche de l’autoroute pour être considéré.

Précisions :

Le lieu de stockage doit être couvert, étanche, verrouillable et si possible sécurisé (alarme, caméras de surveillance)